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Стенд для восстановления геометрии кузовов и рам аварийных автомобилей ARS-8 имеет просторную прямоугольную  платформу, способную выдерживать максимальные нагрузки.
Идеально подходит для ремонта легковых автомашин, микроавтобусов и рамных автомобилей с повреждениями любой сложности. 
 
Конструкция стенда позволяет устанавливать платформу в горизонтальное положение, что значительно облегчает установку повреждённого автомобиля. Конструкция и принцип установки отличаются от аналогов и разработаны с учетом опыта и пожеланий Российских мастеров кузовного дела.
 
Силовое устройство рассчитано под использование 10 тонной гидравлики, способно автономно перемещаться по цеху и подсоединяться  к платформе в любом удобном для работы месте.  Конструкция устройства обеспечивает надежность и простоту в обращении, а также позволяет создавать направление тяги в необходимом для ремонта диапазоне. Конструктивные особенности СУ обеспечивают 7 фиксированных положений наклона тяговой стрелы.
 
Уникальная, опорно-поворотная система фиксации обеспечивает быстрое и надёжное закрепление автомобиля к платформе с помощью клина, что значительно ускоряет установку на стапель транспортных средств с разными габаритами, делая выполнение этой операции быстрой и удобной.

Зажимы за отбортовку порогов имеют оригинальную конструкцию разработанную с учетом устранения эффекта сползания и срыва. Узел сопряжения зажима со стойкой фиксации позволяет закрепить автомобиль с искривленной геометрией порогов не ограничивая дальнейших перемещений детали кузова в плоскости и одновременно удерживать его в момент исправления.
 
Возможна установка до 3-х дополнительных силовых устройств.
 
Комплектация стенда:
- Платформа 4800x2000 мм
- Силовое ус-во, тяговое усилие 10 т - 1 шт.  
- Зажимы за отбортовку порогов (240мм) - 4 шт.
- Заездные аппарели - 2 шт.
- Опорно-поворотные  стойки фиксации автомобиля - 4 шт.
- Опорные стойки платформы – 4шт
- Поддомкратное ус-во – 1 шт.
- Цепь 2,5 м - 1 шт.
- Укоротитель цепи - 1 шт.
- Тяговый крюк - 1 шт.
- Зажим для вытягивания - 1 шт.
- Гидравлический насос, 1 шт.
- Максимальная грузоподъёмность – 3500кг
- Габариты в упаковке - 4900x2000x350
- Общий вес - 940 кг

